Nachricht Sensor -> Pi

Aufbau der Funknachricht (im Betrieb):

SensorId (1-65536), Data (0=Aus, 1=Ein), Voltage

Aufbau der Funknachricht (Bei Registierung):

0, SensorId (1-65536), Type(1000=Tür, 1001=Bewegungssensor, 2000=Sirene, 2001=Licht), Voltage

Nachricht Pi -> Sensor

SensorId, Type, Data (0=Aus, 1=Ein)